**附件3：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **品名** | **型号规格** | **单位** | **数量** | **板材参数** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 储物柜 | 木制 4.9\*2.6米 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 储物柜 | 木制 5.7\*2.6米 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 储物柜 | 木制 4.3\*2.6米 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 鞋柜 | 木制 2.5\*1.2米 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 办公桌 | 木制 1.2\*2.1米 | 个 | 1 |  |  |  |  |

板材参数资料：

1、主材：采用优质品牌（如TUBAO或伟业等），板材厚度为18mm的实木多层板，要求稳定性好、不易变形。板材环保标准符合GB/T 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量》达到国家E1级环保标准； 2、贴面材质：采用水曲柳木纹，纹路木纹清晰。经过高温，高压制作而成。饰面材质平整度好、硬度高、耐磨防污；且具有抗菌防霉，耐酸碱，表面能沾水易清洗。无漆味、无杉木味、无刺激性气味。

3、五金：采用 “BMB”优质品牌五金件（或国内一线知名品牌、门铰锁具必须有品牌LOGO）。门铰带缓冲功能，导轨过载要求、功能试验、耐腐蚀要求必须符合QB/T 2454-2013标准，耐久性检测不低于十万次无损，铰链过载要求、功能试验、耐腐蚀要求必须符合QB/T 2189-2013（2017）标准，耐久性检测不低于十万次无损；锁具金属镀层及化学处理层耐盐雾实验不低于10级； 4、产品整体标准符合GB/T 3324-2017木家具通用技术条件以及GB/T10357.5 家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性要求。 5、制作要求：储物柜全部到顶，四周封边收口处理。内含维修窗口、板件要能承重180KG。