**附件3：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品名 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 参考品牌 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 移动护理数据采集终端机 | PDA S-511c | 台 | 13 |  |  |  | 维修服务时间要求：送修设备须在寄出后一个月内维修完成并寄回 |

**详细参数：**

|  |  |
| --- | --- |
| **参数要求** | **型号：S511C** |
| **CPU** | 八核及以上CPU，主频≥2.0GHz； |
| **存储** | RAM：4GB及以上，ROM：64GB及以上；  |
| **操作系统** | Android（安卓）9.0及以上； |
| **存储扩展** | 为保证数据安全，不支持外置存储卡；  |
| **显示屏** | 屏幕尺寸≤4.7寸，分辨率≥1280\*720；触摸屏； |
| **条码扫描** | 扫描头：内建一维/二维自适应条码扫描；扫描需方便扫码操作；条码扫描提醒方式可自由设定,可在声音、震动、声音+震动三种模式间切换；能对医院多种条码（污损，褶皱，反光）进行迅速、准确地解码；  |
| **扫描瞄准光源** | 扫描头瞄准光源为LED光源，非激光瞄准光源，防止使用时对患者眼部造成伤害或带来不适；  |
| **扫描按键** | 3个固定扫描按键，位于侧面和正面；满足护士单手操作PDA的习惯要求； |
| **悬浮扫描按键** | 支持屏幕虚拟按键扫描。 |
| **WiFi** | 具有802.11 a/b/g/n/ac，支持2.4G/5G双频段；  |
| **蓝牙** | Bluetooth 4.0以上；  |
| **数据接口** | 具备MicroUSB 2.0接口（含充电功能）；  |
| **网络制式（4G)** | 支持以下所有制式：GSM / WCDMA / TD-SCDMA / TD-LTE / FDD-LTE；  |
| **摄像头** | 类型及像素：自动对焦摄像头；≥1300万像素，支持闪光灯；摄像头和扫描头在机身同一侧，方便拍照及取证，隐蔽，不引起患者不适或反感； |
| **手电筒** | 双手电筒设置，分别通过不同的独立硬件按键实现手电筒开关，一个医用手电筒，一个白色强光手电，分别方便护理工作和夜间查房；  |
| **电池** | 可充电式锂聚合物电池，容量≥4000mAh；连续工作续航时间≥8小时，待机≥20天； |
| **快速充电** | 支持9V或12V快速充电技术电池充满时间≤2小时；  |
| **防护等级** | 防护等级达到IP65或以上 |
| **抗摔性能** | 满足医院安全使用要求，抗摔性能1.5米防摔或以上，可承受多次1.5米的任意面跌落冲击 |
| **机身尺寸** | 长度≤150mm，宽度≤70mm，厚度≤15mm |
| **重量** | 重量**:**≤180克（含电池） |
| **固件升级** | 支持OTA在线系统升级 |
| **网络安全** | 可绑定医院WLAN指定SSID，确保设备只能在院内医疗使用 |
| **设备部署** | 可以将一台终端的Wi-Fi、管理员密码、服务器地址等配置信息通过扫描二维码的方式快速复制到其他设备，便于部署。 |
| **安全管理** | 只有管理员能添加或删除桌面上的应用，普通用户只能使用桌面上的应用，不能使用其他应用。管理员输入密码后才能进入管理画面。 |
| **故障诊断** | 在设备发生故障时，能将诊断信息自动上传到服务器，例如扫描失败时，将扫描失败相关信息自动上传，用于协助诊断故障原因。 |
| **认证** | 通过CCC认证 |
| **充电底座-快速充电** | 支持四联充 |