**附件3：**

**中山市中医院年度环境自行监测方案**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **污染源** | **监测因子** | **监测频次** | **执行标准** |
| **燃天然气锅炉排放口** | **颗粒物** | **1次/1年** | **DB44/765-2019** |
| **二氧化硫** |
| **林格曼黑度** |
| **氮氧化物** | **1次/1月** |
| **污水站废气排放口** | **臭气浓度** | **1次/1季度** | **GB 14554-93** |
| **氨（氨气）** |
| **硫化氢** |
| **综合污水排放口** | **pH** | **1次/1季度** | **GB18466-2005** |
| **化学需氧量** | **1次/1季度** |
| **悬浮物** | **1次/1季度** |
| **粪大肠菌群落数** | **1次/1月** |
| **阴离子表面活性剂** | **1次/1季度** |
| **总氰化物** |
| **挥发酚** |
| **动植物油** |
| **五日生化需氧量** |
| **石油类** |
| **色度** |
| **氨氮** |
| **综合污水排放口** | **肠道致病菌** | **1次/半年** | **GB18466-2005** |
| **肠道病毒** |
| **接触池排放口** | **总余氯（以Cl计）** | **1次/1季度** | **GB18466-2005** |
| **雨水排放口** | **化学需氧量** | **1次/1月** | **GB18466-2005** |
| **污水站上下风向** | **臭气浓度** | **1次/1季度** | **GB18466-2005** |
| **氨** |
| **硫化氢** |
| **甲烷** |
| **厂界噪音** | **噪音** | **1次/1季度** | **GB12348-2008** |

1、检测机构必须对所有因子进行**现场采样**，且检测报告须标明“**现场采样”字样并附**

**上现场采样的带时间水印照片**，非特殊情况下，不得叫甲方工作人员做送样寄样处理。

2、检测机构须经甲方工作人员同意，并在甲方的工作人员监督的情况下进行采样工作。

3、乙方必须在接到甲方通知采样的48小时内到达现场进行采样工作。