附件3

|  |  |
| --- | --- |
| 品名 | 过滤式消防自救呼吸器 |
| 规格 | TZL-30 |
| 防护时间 | 不少于30min |
| 吸气阻力 | 不大于800pa |
| 呼气阻力 | 不大于300pa |
| 油雾透过系数 | 不大于5% |
| 吸气温度 | 0.25%一氧化碳时不大于65℃ |
| 重量 | 不大于1000g |
| 数量 | 2630个 |
| 报价 |  |
|  |