**附件3：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 参数要求 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 电动车货箱车 | 一、电器系统：1. 电控系统：智能交流控制器
2. 电池：免维护电池
3. 电机交流：电机品牌交流电机，带防溜坡功能，高温保护，噪音小
4. 充电机：车载智能化充电机，高频率高脉冲式充电器，带温度感应器。
5. 车身系统
6. 前档：夹角玻璃
7. 座椅：皮革座椅
8. 后视镜：左右各一手动型外后视镜
9. 车顶：工程塑料
10. 地板：铝合金防滑地板
11. 转向系统：齿轮齿条式转向系统+EPC电子方向助力
12. 仪表台：智能仪表，显示电压，车速，里程，灯光前后转换信号
13. 灯光信号：LED前灯，尾灯，制动灯，电喇叭
14. 制动系统:液压双回路，四轮液压制动系统+电子真空刹车助力
15. 前悬挂系统：独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震
16. 全浮式后桥、钢板弹簧非独立悬挂、筒式液压减震
17. 车轮：155 70R-12轮胎，耐磨，舒适
18. 主要技术参数：
19. 车身尺寸：4000\*1500\*2270mm
20. 乘坐人数：2人
21. 最大行驶车速:≥30km/h
22. 续航里程：≥100公里
23. 安全爬坡都≥15%
24. 最小转弯半径≤5m
25. 最小离地间隙≤150/140mm
26. 轴距;2050mm
27. 轮距前后≥1300mm
28. 制动距离：≥5m
29. 货箱尺寸：2500\*1450\*1600mm
30. 货箱材质：保温/隔热XPS挤塑板，高强度复合材料，不锈钢合页铝合金包边条，车箱地板为铝合金防滑地板
31. 液压升降尾板;升降称重300kg

液压升降尾板尺寸;1400mm\*950mm |  | 台 | 1 |  |  |
| 合计： |

供应商报价的品牌不限、但规格参数要符合或优于上述标准。

参考图片：



