**附件三：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 取号机 | （1）液晶屏：21.5寸液晶显示屏（2）触显：电容触显（高透光度，高精准），对比度:800:1，分辨率:1920\*1080（3）打印机：定制专用80mm热敏打印机（4）通信方式：无线收发通信（5）控制端: I5/4G内存/64G固态硬盘 （6）其它:内置功放/2个喇叭/排插4个USB口/无线WIFI | 1 | 台 |
| 2 | 身份证读卡模块 | 支持身份证叫号，LED叫号显示屏上显示名字。 | 1 | 个 |
| 3 | 社保卡读卡模块 | 支持社保卡叫号，LED叫号显示屏上显示名字。 | 1 | 个 |
| 4 | 16键无线呼叫器 | 功能键：16键软胶按键 中文提示材质：塑料/软胶特点：呼叫屏幕显示 已办/等待/当前/窗口信息 一键呼叫号码即可响应 | 8 | 个 |
| 5 | LED 4.75单色屏 | 用途:窗口显示, 显示窗口叫号信息。规格:F4.75 , 4平方米 显示格式: 可自定义编辑。通讯设备:播放盒。通讯方式: 有线/局域网。 | 1 | 块 |
| 6 | LED 4.75单色屏 | 用途:窗口显示（长条屏），显示窗口叫号信息。规格:F4.75 ，0.8平方米/块。显示格式: 可自定义编辑。通讯设备:播放盒。通讯方式: 有线/局域网。 | 4 | 块 |
| 7 | LED Pro播放盒 | 接入方式：可通过百兆网口/WiFi/4G 模块接入网络；解码方式：支持H.265 4K 高清视频硬解码播放，最大带载面积65万像素，最宽4096像素，最高3840像素，尺寸可灵活设置；内存容量：4G或更高内存； 接口；HUB75  | 1 | 个 |