**附件3：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 设备要求 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 一键报警对讲系统 | 一.分机：门诊无障碍厕所8个，医技2个，急诊1个，住院部一楼1个。需安装语音对讲报警设备。报警服务器主机安装在监控中心。二.对讲系统管理平台 2.1、当有求助人员通过可视对讲终端设备报警时，电脑接警坐席管理软件和电视墙自动弹出对讲终端和现场联动监控视频并显示设备定位点，便于警方了解现场情况及布控。2.2、系统可以对通话进行录音录像，记录整个处警及指挥调度过程，即是宝贵的经验资料又为日后的排查提供证据。2.3、通过中心管理软件，实现分区广播，定时广播（喊话、应急广播）等。 2.4、系统支持同时多路通话，通话过程不受其他通话影响。 三、管理主机服务器触摸屏幕高清可视对讲远程控制开关查询设备呼叫记录视频界面按钮名称自定义视频联动多画面监视监听功能四、86型报警分机一键报警多终端处理全双工语音通信高灵敏度麦克风高音质扬声器铝合金拉丝面板，坚固耐用IP网络架构，跨网段、跨路由电子地图显示监听功能录音功能广播喊话语音播报远程控制1. 光纤收发器

单模收发器，1. 线材及配件
 | 无 | 套 | 1 |  |  |
| 合计： |

设备清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号** | **数量** | **单位** |
| 1 | 对讲系统管理平台 |  | **1** | **个** |
| 2 | 管理主机服务器 | 　 | 1 | 台 |
| 3 | 86盒分机 | 　 | 12 | 个 |
| 4 | 光纤收发器 | 　 | 1 | 对 |
| 5 | 线材及配件 |  | 1 | 批 |

