**附件1：专线参数**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 配置参数 |
|  OTN专线 | 接口类型:GE/10GE/100GE自适应光口或甲方指定的其它接口类型速率:1G-100G；时延:本地小于25ms:长途小于100ms。由于故障抢修导致线路延时增加，应不大于150ms，且应在24小时内将延时恢复至正常值；误码率:小于1x10E-7(在线路开通及排除疑难故障时使用)。 |
| 备注 | 服务商提供线路服务必须具有很强的安全保密性，全程有完善的安全保障措施(包括但不限于线路接入箱上锁、线缆隐蔽埋设不外露等)，能够有限避免窃听、抓包、篡改等非法手段，各项技术规格必须符合相关国家标准和行业标准。 |