**附件3：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 电器参数要求 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 抽油烟机T型 | 套装类型：油烟机能效等级：一级能效烟机安装尺寸：900±50mm声压级噪音：>66dB风压：≤340Pa烟机款式：欧式排风量：≤19m³/min | 康宝 美的 海尔 等 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 燃气灶 | 火力大小：5kW灶眼数量：双眼灶具面板材质：钢化玻璃气源：天然气(12T)类型：燃气灶 | 康宝 美的 海尔 等 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 燃气热水器 | 操控方式：触控式能效等级：二级能效类型：强排式控温方式：燃气比例阀特征特质：低压启动适用户型：一厨一卫气源：天然气(12T)燃热出水量：13L是否防冻：加热防冻 | 康宝 美的 海尔 等 | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 三门冰箱 | 能效等级：二级能效变频/定频：定频高度：170.1-180cm控温方式：电脑控温制冷方式：风冷宽度：60cm以下总容积：200-249L主色系：银色系门款式：三门放置方式：独立式面板材质：VCM覆膜板深度：55.1-60cm | 康宝 美的 海尔 等 | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 波轮全自动洗衣机 | 排水方式 下排水 洗涤容量 8kg 洗涤功率 330W 脱水容量 8kg 洗净比 0.8 预约时间 支持预约功能 洗衣程序 标准洗，快洗，浸洗，单脱，柔洗，除螨 额定电压/频率 220V/50Hz 箱体材质 渗锌钢板 内筒材料 不锈钢 普通电机 [1] | 康宝 美的 海尔 等 | 台 | 3 |  |  |
| 6 | 55英寸液晶电视机 | 屏幕尺寸：55英寸能效等级：四级能效分辨率：3840\*2160推荐观看距离：2.5-3m护眼电视：护眼电视电视类型：全面屏，教育电视，4K超清刷屏率：60Hz摄像头：无摄像头语音控制：APP语音控制 | 创维 TCL小米等 | 台 | 3 |  |  |
| 7 | 100寸液晶电视 | 屏幕尺寸：100英寸分辨率：3840\*2160 电视电视类型：全面屏，教育电视，4K超清刷屏率：144Hz | 创维 TCL小米 海信等 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 抽湿机 | 工作原理: 压缩机智能类型: 其他水箱容量: 2.5L适用面积: 35㎡ | 松下 格力 美的等 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 双门冰箱 | 面板类型: PCM彩涂板系列: 两门无霜制冷方式: 风冷颜色分类: 219升 风冷 三门风冷箱门结构: 双门式冰箱冷柜机型: 冷藏冷冻冰箱制冷控制系统: 机械温控能效等级: 二级是否变频 | 美的 海尔 容声等 | 台 | 1 |  |  |

供应商报价的品牌不限于上述要求、但规格参数要优于或同等、不能低于上述标准。

设备清单：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **型号** | **数量** | **单位** |
| 1 | 对讲系统管理平台 |  | **1** | **个** |
| 2 | 管理主机 服务器 |  | 1 | 台 |
| 3 | 86盒分机 |  | 12 | 个 |
| 4 | 光纤收发器 |  | 1 | 对 |
| 5 | 线材及配件 |  | 1 | 批 |

