**附件3：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **参数要求** | **参考****品牌** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| 1 | 自动盖章机 | 基本功能：单页纸张批量自动盖章工作速度：≧1800-2800份/小时印章个数：≧标配1枚，光敏章多枚，蘸墨章一枚盖章误差：≤±3mm纸仓大小：≧500页印章材质：光敏章、回墨印、铜章、胶皮章、牛角章等触屏功能：操作屏显示开机管理、盖章计数等多重保护功能、安全密码设置功能盖章结构：滑台结构纸张规格：A3、A4、B5、A5等规格盖章位置：可任意位置盖章设备重量：≦50kg设备电源：220V±10% 50Hz设备功率：120w工作条件：≧0-40℃ | 赛德曼、昊源等 | 台 | 1 | 30000 | 30000 |
| 合计： |

供应商报价的品牌不限于上述要求、但规格参数要优于或同等、不能低于上述标准。