附件5:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 参数要求 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 塔式服务器 | 1、规格：品牌原厂塔式双路Intel Purley系列服务器；2、处理器：≧2颗Intel Xeon Skylake or Cascade Lake 系列6148(2.4G/20C/40T)处理器，最大支持 205W TDP；3、芯片组：≧高效C621芯片；4、内 存：≧2条32G, 最多16个DIMM插槽，最大支持4TB(16 DIMM Slots)DDR4 RECC，频率 ≧2933MHz ECC DDR4；5、硬盘：≧1个18T 3.5" SATA/SAS硬盘,最多支持6个，≧1个 480GB M.2 PCI-E SSD；6、阵列卡：支持RAID 1、5，6，10，50，60和JBOD独立阵列卡；7、扩展槽：≧6\*PCI-E 3.0 x16 ，≧1\* PCI-E 3.0 x4、≧1\* M.2；8、GPU：≧ 2张RTX 4090 涡轮版 24G DDR6X 全高双宽；9、网络I/O：≧集成2个Intel 企业级万兆自适应以太网口，≧1个专用远程管理口；10、ATX塔式电源：≧ 1650W；11、质保服务：≧原厂3年，2小时内上门，包上门安装调试服务12、提交制造商授权函和售后服务承诺函 | 联想、戴尔、惠普、宝德、五舟等 | 台 | 1 |  |  |
| 合计： |

供应商报价的品牌不限于上述要求、但规格参数要优于或同等、不能低于上述标准。