**附件3：**

**项目清单**

| **序号** | **项目名称** | **规格** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **金额（元）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立式圆形保温水箱 | 规格：4.0m3 1.内胆尺寸：Ф1500×2250，采用SUS304/2B型不锈钢板制作； 2.中层采用聚氨酯发泡保温；3.外形尺寸：Ф1600×2350，外层采用不锈钢板包装； | 个 | 1 |  |  |
|  | 水箱基础 | 2000\*3000\*20cm混凝土基础 | 个 | 1 |  |  |
|  | 空气源热泵热水机组 | 顶吹型，额定制热量19.3KW,额定功率4.3KW，额定产水量415L/h | 台 | 1 |  |  |
|  | 供热水泵 | GD32-20 | 台 | 2 |  |  |
|  | PRCR复合保温管（回水管） | PRCR-25\*63，硬聚氨酯发泡，S3.2系列PP-R工作管,外层PVC保护管 | 米 | 50 |  |  |
|  | 管PRCR复合保温管（进热水） | PRCR-32\*63，硬聚氨酯发泡，S3.2系列PP-R工作管,外层PVC保护管 | 米 | 50 |  |  |
|  | PRCR复合保温管（出热水管） | PRCR-50\*90，硬聚氨酯发泡，S3.2系列PP-R工作管,外层PVC保护管 | 米 | 50 |  |  |
|  | PRCR复合保温管（公共冲凉房改回水管） | PRCR-32\*63，硬聚氨酯发泡，S3.2系列PP-R工作管,外层PVC保护管 | 米 | 36 |  |  |
|  | PRCR复合保温管（热水上下循环管） | PRCR-32\*63，硬聚氨酯发泡，S3.2系列PP-R工作管,外层PVC保护管 | 米 | 8 |  |  |
|  | 管道配件 | 阀门、弯头、外牙直通、管码等 | 批 | 1 |  |  |
|  | BVV电线 | 6m2 | 米 | 100 |  |  |
|  | 冷热水龙头 |  | 套 | 18 |  |  |
|  | 安装调试 |  | 项 | 1 |  |  |
| **合计：** |  |