附件2

**门诊大堂空调安装服务项目工程量清单**

**（仅供参考）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 说明 |
| 1 | 空调铜管 | 79 | 米 | 工程铜管 |
| 2 | 管槽 | 66 | 米 | PVC管槽 |
| 3 | 空调机架 | 6 | 套 | 不锈钢架 |
| 4 | 空调排水管 | 35 | 米 | PVC管槽 |
| 5 | 钻孔 | 4 | 个 | 63# |
| 6 | 凿地槽 | 1 | 项 |  |
| 7 | 保护开关 | 6 | 个 | 空调专用 |
| 8 | 配电箱 | 1 | 套 | 国标400\*500（含漏电开关） |
| 9 | 供电线 | 64 | 米 | 5芯（25\*4+16\*1） 52电缆线 |
| 10 | 分配供电线 | 500 | 米 | 国标4㎡ |
| 11 | 分配供电线 | 200 | 米 | 国标1.5㎡地线 |
| 12 | 电缆配件 | 1 | 项 | 75管国标 |
| 13 | 五金配件 | 1 | 项 | 国标 |
| 14 | 空调底座 | 6 | 个 | 304不锈钢 |
| 15 | 安装空调、供电等人工费 | 1 | 项 | 3人\*500院/天 工期4-5天 |
| 16 | 安全文明措施 | 1 | 项 | 现场保护、垃圾清运等 |