**附件3：**

**送检目录清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 型号规格 | 送检批量 | 见证批量 | 检测参数 | 数量 |
| 1 | 钢筋 | 热轧圆钢φ8 | 抽检1组 | 抽检1组 | 重量偏差、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、 | 1 |
| 2 | 钢筋 | 螺纹钢螺纹钢筋 φ10 | 抽检1组 | 抽检1组 | 重量偏差、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、 | 1 |
| 3 | 钢筋 | 螺纹钢螺纹钢筋 φ12 | 抽检1组 | 抽检1组 | 重量偏差、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、 | 1 |
| 4 | 钢筋 | 螺纹钢螺纹钢筋 φ16 | 抽检1组 | 抽检1组 | 重量偏差、抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、 | 1 |
| 5 | 蒸压加气 | 蒸压加气 | 抽检1次 | 抽检1次 | 抗压强度、体积密度 | 1 |
| 6 | 混凝土砌块 | 混凝土砌块 | 抽检1次 | 抽检1次 | 抗压强度、体积密度 | 1 |
| 7 | 砂浆抗压强度 | 砂浆试块M15 | 2组 | 2组 | 抗压强度 | 2 |
| 8 | 砂浆抗压强度 | 砂浆试块M20 | 2组 | 2组 | 抗压强度 | 2 |
| 9 | 水泥 | 复合普通硅酸盐水泥PC.32.5 | 两批次（24kg） | 两批次（24kg） | 抗压强度、抗折强度、安定性、凝结时间、标准稠度用水量、细度、胶砂流动度、、氯离子含量 | 2 |
| 10 | 砼试块 | C20砼试块 | 同养1组 | 同养1组 | 抗压强度 | 1 |
| 11 | 砼试块 | C20砼试块 | 标养1组 | 标养1组 | 抗压强度 | 1 |
| 12 | 乳胶漆 | 醇酸防锈漆白色无机涂料 | 1组 | 1组 | 容器中状态、施工性、涂膜外观、表干时间、低温贮存稳定性、耐水性、耐碱性、 | 1 |
| 13 | 防水材料 | 聚氨酯防水涂料 | 1组：3kg | 1组 | 拉伸强度、断裂延伸率、不透水性、固体含量、粘结强度。 | 1 |
| 14 | 防水材料 | 聚合物水泥防水涂料 | 1组：5kg | 1组 | 拉伸强度、断裂延伸率、不透水性、固体含量、粘结强度 | 1 |
| 15 | 电线 | 绝缘电线WDZN-BYJ2.5 | 1批：30m | 1批：30m | 标志检验、导体电阻不延燃试验 | 1 |
| 16 | 电线 | 绝缘电线WDZB-BYJ4 | 1批：30m | 1批：30m | 标志检验、导体电阻、不延燃试验 | 1 |
| 17 | 电线 | 绝缘电线WDZB-BYJ10 | 1批：30m | 1批：30m | 标志检验、导体电阻、不延燃试验。 | 1 |
| 18 | 电缆 | 1、铜芯电缆WDZBYJY-5\*10 | 1批：5m | 1批：5m | 标志检验、导体电阻、不延燃试验 | 1 |
| 19 | 塑料给水管 | PPR塑料给水管DN20 | 1组 | 1组 |  规格尺寸、静液压强度（1h 20℃） 、纵向回缩率 、简支梁冲击试验 | 1 |
| 20 | 塑料给水管 | PPR塑料给水管DN25 | 1组 | 1组 |  规格尺寸、静液压强度（1h 20℃） 、纵向回缩率 、简支梁冲击试验 | 1 |
| 21 | 镀锌电线管 | 镀锌电线管MT20 | 1组 | 1组 | 尺寸、压力试验、弯曲试验、冲击试验、电气性能（接地屏蔽）。 | 1 |
| 22 | 镀锌电线管 | 刚性难燃管PC20 | 1组 | 1组 | 尺寸、压力试验、弯曲试验、冲击试验、电气性能（接地屏蔽）。 | 1 |
| 23 | 中砂 | 中砂 | 1组 | 1组 | 氯离子含量检测，含泥量检测 | 1 |
| 24 | 腻子粉 | 腻子粉 | 1组：5kg | 1组：5kg | 施工性、耐水性、粘结强度 | 1 |

**备注：以上送检清单为预计量，以实际送检项目及送检量为准。**