**项目采购需求**

**一、项目基本情况**

1、项目名称：中山市中医院互动一体机采购项目

2、项目内容：医院中医药文化馆拟采购一批互动一体机，用以数字化系统升级改造。

3、项目上限价：￥80000元，超过采购上限价的属于无效响应。

4、供货期：合同签订后10天

5、报价：应包括硬件采购、安装调试、验收、培训、售后服务、各种税费及合同实施过程中的不可预见费用等。

**二、采购清单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **安装区域** | **设备名称** | **单位** | **数量** |
| 1 | 一楼导览 | 55寸触控一体机 | 台 | 1 |
| 2 | 中医四诊与辩证 | 43寸触控一体机 | 台 | 1 |
| 3 | 小杏杏 | 55寸触控一体机 | 台 | 1 |
| 4 | 诊病记 | 32寸触控一体机 | 台 | 1 |
| 5 | 小林林 | 55寸触控一体机 | 台 | 1 |
| 6 | 方药记（药材分布） | 32寸触控一体机 | 台 | 1 |
| 7 | 中药炮制 | 43寸触控一体机 | 台 | 1 |
| 8 | 小林林抓药记 | 32寸触控一体机 | 台 | 1 |
| 9 | 人体经络 | 43寸触控一体机 | 台 | 1 |
| 10 | 子午流柱 | 43寸触控一体机 | 台 | 1 |
| 11 | 人体穴位 | 43寸触控一体机 | 台 | 1 |
| 12 | 针法之道 | 43寸触控一体机 | 台 | 1 |
| 13 | 炙法之道 | 43寸触控一体机 | 台 | 1 |
| 14 | 虚拟针灸 | 43寸触控一体机 | 台 | 1 |
| 15 | 中医特色方法 | 43寸触控一体机 | 台 | 1 |
| 16 | 心脏血栓 | 43寸触控一体机 | 台 | 1 |
| 17 | 肿瘤君 | 43寸触控一体机 | 台 | 1 |
| 18 | 养生锦囊 | 43寸触控一体机 | 台 | 1 |
| 19 | 中西医结合 | 43寸触控一体机 | 台 | 1 |

**三、技术参数**

1、显示比例：16:9

2、最大分辨率：≥1920\*1080

3、亮度(nits)：≥300 cd/m

4、触摸方式：红外触摸

5、触摸点数：≥10点

6、触摸接口：USB

7、主机：CPU I7/第8代，Windows10系统, 主板支持网络唤醒；

8、内存：≥DDR4/8G；

9、固定硬盘：≥240G，包括三个分区或以上，C盘不少于100，D/E盘不少于60G；

10、外引开关线；

**四、质量要求**

1、供应商提供的货物质量必须符合国家相关标准、行业标准及项目要求。

2、供应商提供的货物为厂家原装正品、全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可安全合法使用。

3、供应商保证对其出售的设备享有所有权或处分权，并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时，供应商出售的设备也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如采购人使用该设备构成上述侵权，供应商承担全部相关责任。

4、供应商对由于设计工艺或材料的缺陷所发生的任何故障负责，所需费用由供应商承担。

5、货物如在拆封使用时发现有质量问题，成交供应商应给予退货或更换。

**五、服务要求**

1、产品质保期、运维支持、软件升级不少于三年，若国家或生产厂家对该设备质量保证期的规定高于本项目要求，则按国家或生产厂家的规定执行。

2、质保期内供应商提供“包退、包换、包修”的质量“三包”服务，一切维修费用、备品备件费用均由供应商免费提供。

3、售后服务响应时间：供应商应提供7\*8小时的技术咨询和故障受理服务，在质保期内，供应商响应时间为30分钟内，若确需到达现场处理的，到达现场时间为24小时内。

4、文明施工，安装现场应严格遵守现场管理制度，服从主管部门的管理，减少不必要的噪音，以免对临床科室造成影响。

5、安装期间注意用电安全，操作规范，保障自己与他人的生命财产安全，安装期间，由于供应商问题造成的事故，一切责任由供应商负责。

6、安装期间应注意原有设备设施的保护，一旦造成损坏，成交供应商应负责修复或照价赔偿。

7、项目涉及到的拆墙、开孔等，安装完成后供应商应负责修复。

**六、验收与结算**

1、供应商将货物送到采购人指定地点，安装调试后按国家相关标准、行业标准及项目要求进行验收。

2、供应商需将所有设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人。

3、供应商须提供免费的培训服务，直接采购人熟悉设备操作及日常保养为止。

4、项目验收合格，凭供应商开具的全额发票和验收资料，采购人于60个自然日内支付合同款项。