**附件3：**

报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **规格(mm)材 质** | **颜色** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **金额(元)** | **备注** |
| 工作站 | 3300\*640\*816H3600\*640\*816H1600\*640\*816H基材采用18mm厚实木多层板，稳定性好、不易变形。贴面材质采用三聚氢氨浸渍膜纸，纹理清晰明亮；表面能沾水易清洗。要求环保无油漆等刺激性气味。台面带人造石、耐磨防污，边缘光滑处理。台下带线槽。五金采用静音优质缓冲门铰。 | 按业主要求 | 组 | 1 |  |  |  |
| 展示柜 | 1200\*420\*1160H基材采用E1级实木多层板，上部四面为8mm钢化玻璃(抽屉式)；下部外贴天然胡桃木皮、表面油漆工艺、高贵大方（附色板）；展示柜顶部后侧带灯带（LED）；五金采用静音优质缓冲门铰；颜色：展台（抽面）奶油白，底部柜身为天然深色木纹。 | 胡桃色 | 组 | 3 |  |  |  |
| 吧椅 | ¢330\*420-540H优质防爆升降气杆，蓝色西皮坐垫，电镀五星脚。 | 蓝色皮面 | 张 | 2 |  |  | 4b76115ba5e890e1a1c68c0db3d4534 |
| 总计大写 |  | 签订合同后 10 日内交货 |

备注：1、投标人确保其提供的成品（清单中的主要产品）已经过国家质检机构的检测，并且关于有害物质的检测结果需为合格。在递交投标文件时，需提供主要材料合格检测报告的复印件，若未能提供，投标文件将被视为无效。

2、响应供应商报价产品的材质方面，不低于招标中所列明的标准，并且会优先选择优于或同等标准的材质，以确保产品的质量和环保性能。