**项目需求**

**一、需求内容：**

1. 装修：

拆除工程：原有区域内石膏板吊顶及夹层内照明配电、管线等、拆除原有彩钢板门、拆除

部分彩钢板隔墙、拆除清洗间原有砌筑水池；装修工程：新增中药提取浓缩间手工玻镁彩钢板隔墙及天花，内墙表面应光滑平整，阴阳角均为圆弧形，易于清洗、消毒；洁净一体门、铝扣板天花、清洗间不锈钢洗手槽、中药提取浓缩间聚氨酯地面。

1. 通风：

原有办公室、打粉间、包装间、制丸间送排风系统保留，新增中药提取浓缩间独立通风系

统，干燥间、混合间搅拌间、包装间增加新风系统、天花排气扇，应具有防止室外的蚊虫、啮齿动物进入室内的措施。

1. 电气：

照明配电系统：灯具采用LED嵌入式，照明要求，各工艺房间照度不低于300Lx。

1. 给排水专业：

制丸间、纯化水间、中药提取浓缩间、洗涤间设自来水、纯化水给水点，给水管道接驳原有

给水管，材质PPR管。纯化水引自纯水机房，材质卫生级304不锈钢管，室内设隔膜阀。中药提取浓缩间排水需开挖地面预埋排水管道。外用贴胶剂包装间设压缩气。

**二、项目需求其他**

具体未列明需求，中标设计单位应配合我院根据工程的实际情况进行设计，满足我院使用科室对该项目的设计要求。