**附件3：采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **技术参数** | **单位** | **数量** | **品牌型号** | **单价** | **金额** |
| 1 | 壁温报警控制器 | 1、电压：100-240VAC；2、频率：50/60HZ；3、功率：5.2VA；4、输出：7mA； | 台 | 3 |  |  |  |
| 2 | 壁温传感器 | 1、规格：ψ6\*100\*5000mm；2、范围：0-350℃；3、探头：304不锈钢；4、线材：两心高温屏蔽线； | 枚 | 3 |  |  |  |
| 3 | 法兰盖板 | 1、材质：碳钢2、尺寸：DN50 | 枚 | 3 |  |  |  |
| 4 | 锅炉控制 | 控制程序升级 | 次 | 3 |  |  |  |