**采购需求**

**一、项目概况**

1、项目名称：中山市中医院综合楼标识制作服务项目

2、项目内容：医院新建一栋约7.4万平方米的综合楼，需配套制作一批广告、标识、标牌。

3、预算金额：300000.00元

4、服务期：60个自然日

5、报价：应包括标识标牌的平面设计、排版、修改、校对、制作、安装、售后、人工服务费、一切税费等完成本项目的全部费用。

**二、制作、服务内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标识类型** | **内容** | **标识规格** | **材质、工艺** | **预算数量** |
| **1** | 护理挂牌 | 病区提示 | 8x16cm | 0.8mm厚白胶片双面UV，顶端打孔带挂绳（非统一文字和颜色，防水防褪色耐久性好） | 660 |
| **2** | 标签贴纸 | 病区标签 | 面积≤0.01平方米 | 不干胶贴纸印字刻边（非统一文字和颜色，防水防褪色耐久性好） | 15000 |
| **3** | 标签贴纸 | 病区标签 | 0.01平方米＜面积≤0.04平方米 | 不干胶贴纸印字刻边（非统一文字和颜色，防水防褪色耐久性好） | 1500 |
| **4** | 标签贴纸 | 病区提示 | 0.04平方米＜面积≤0.063平方米 | 不干胶贴纸印字刻边（非统一文字和颜色，防水防褪色耐久性好） | 1360 |
| **5** | 地贴 | 病房洗手间防滑地贴 | 60x10cm | 斜纹加厚地贴，防滑防水防褪色耐磨性好，含贴装 | 400 |
| **6** | 温馨提示磁吸框 | 病房各类提示 | 内页规格为A4 | 优质磁吸海报框，便于更换各类提示信息，稳固不翘曲变形 | 3360 |
| **7** | 可揭盖铝合金画框 | 病区护理分级标准 | 70x100cm | 仿木纹铝合金镜框，边框宽约3.5cm，边框可开启，便于更换画面，含画面喷绘，喷绘防水防褪色 | 18 |
| **8** | 插卡式床号牌 | 床号牌 | 15x15cm | 进口亚克力插槽，PVC插卡UV，一个插槽配一张插卡 | 800 |
| **9** | 侧挂门牌标识 | 用于房间号双面提示 | 35x30cm | 工艺暂定，最终以综合楼终样为准，中标单价不变：1、面罩厚1.2mm，GB304#不锈钢焊制造型,氟碳烤漆标准色C-01,抗指纹光油。2、内衬厚1.2mm，GB304#不锈钢焊制造型，上下内沉8mm,氟碳烤漆标准色A-01,抗指纹光油。3、文字丝网印刷白色。 | 40 |
| **10** | 宣传栏 | 用于健康教育以及科室宣传 | 240x120cm | 木质边框宣传栏，贴墙安装，无玻璃面板，便于更换画面，需按照现场环境进行深化设计，要求不易变形、翘曲，耐久性好。 | 84 |
| **11** | 医护人员简介栏 | 科室简介、医生一览表、护士一览表 | 240x120cm | 工艺暂定，最终以综合楼终样为准，中标单价不变：1、厚1.2mm，GB304#不锈钢焊制造型,正面及侧面氟碳烤漆标准色C-01,面罩抗指纹光油。2、表面氟碳烤漆标准色（需对色板）,面板下沉10mm,面罩抗指纹光油。 3、画面部分采用2mm机片背胶写真,可弯曲卡入上下横档卡槽。4、文字丝网印刷。5、含人员插卡。 | 27 |
| **12** | 公告栏 | 用于各类注意事项与提示 | 150x120cm | 工艺暂定，最终以综合楼终样为准，中标单价不变：1、厚1.2mmGB304#不锈钢焊制造型，正面及侧面氟碳烤漆标准色（需对色板）,面罩抗指纹光油。2、 表面氟碳烤漆标准色（需对色板）,金属面板下沉5mm,可供磁吸材料吸附，面罩抗指纹光油。3、文字丝网印刷白色。 4、公告栏带磁吸功能，表层可吸附A3和A4规格亚克力透明面板，混合排布，可更换公告单张。 | 27 |
| **13** | 电梯外索引（大堂） | 用于楼层信息导引 | 53x150cm | 工艺暂定，最终以综合楼终样为准，中标单价不变：1、厚1.2mm，GB304#不锈钢焊制边框,表面氟碳烤漆标准色B-01,面罩抗指纹光油。2、铝型材组装面板,表面氟碳烤漆标准色（需对色板）,面罩抗指纹光油，文字内容丝网印刷。3、铝型材边轨表面氟碳烤漆标准色（需对色板）,面罩抗指纹光油。4、索引条插卡式设计，插条胶板或亚克力表面UV色彩文字 | 38 |
| **14** | 电梯外索引（小电梯间） | 用于楼层信息导引 | 53x150cm | 工艺暂定，最终以综合楼终样为准，中标单价不变：1、厚1.2mm，GB304#不锈钢焊制边框,表面氟碳烤漆标准色B-01,面罩抗指纹光油。2、铝型材组装面板,表面氟碳烤漆标准色（需对色板）,面罩抗指纹光油，文字内容丝网印刷。3、铝型材边轨表面氟碳烤漆标准色（需对色板）,面罩抗指纹光油。4、索引条插卡式设计，插条胶板或亚克力表面UV色彩文字 | 38 |
| **15** | 导引吊牌 | 用于楼层区域方向指示 | 200x39cm | 工艺暂定，最终以综合楼终样为准，中标单价不变：1、厚1.2mm，GB304#不锈钢焊制造型，表面氟碳烤漆标准色（需对色板）,面罩抗指纹光油，双面。2、版面信息文字内容丝网印刷。3、不锈钢圆通焊制吊杆,表面氟碳烤漆,面罩抗指纹光油。 | 12 |
| **16** | 公区消防疏散图 | 消防相关信息提示 | 45\*30cm | 工艺暂定，最终以综合楼终样为准，中标单价不变：1、厚8mm有机玻璃切割面板，正面部分喷漆标准色（需对色板）,面罩抗指纹光油。2、侧面四周及正面部分喷漆标准色（需对色板），面罩抗指纹光油。3、内容丝网印刷。 | 201 |
| **17** | 房间消防疏散图 | 消防相关信息提示 | 32\*21cm | 工艺暂定，最终以综合楼终样为准，中标单价不变：1、厚5mm有机玻璃切割面板，正面部分喷漆标准色（需对色板）,面罩抗指纹光油。2、侧面四周及正面部分喷漆标准色（需对色板），面罩抗指纹光油。3、内容丝网印刷。 | 50 |
| **18** | 发光灯箱 | 负一、负二层导引吊牌 | 200x40cm | 双面软膜发光灯箱，面板软膜喷绘，防锈金属外框喷漆标准色（需对色板）,安装软膜后稳固不变形，含安装（包括线路接入）  | 12 |
| **19** | 楼层指引 | 电梯大堂楼层号 | 53\*30cm | 18mm厚亚克力水晶字喷漆标准色（需对色板） | 83 |

**备注：**

1、清单中列明的物品数量为预估量，采购人将根据综合楼现场实际情况进行调整，并按实际制作安装量结算。

2、合同签订后，供应商须安排专人与采购人各使用科室对接，现场测量核对制作数量及大小，经采购人确认后方能安排生产。

**三、质量保证及服务**

1、供应商在本项目所使用的所有材料应符合环保要求。

2、货物必须是原装、全新产品，工艺精良，无色差、划痕等瑕疵，符合国家以及该产品的出厂标准。

3、所有广告、标识、标牌的设计内容必须为原创，不得抄袭、沿用、仿冒其他作品，不得违反国家法律法规相关要求。

4、文字、图形信息准确，清晰易读。

5、对于发光标识（如发光灯箱等），需亮度均匀，功能正常。

6、质保期不少于二年，所有售后服务均为免费上门，响应时间为1小时内，若需现场解决应安排专人4小时内到达。质保期内，如标识牌颜色发生变色或字体脱落、标识变形，室外标识牌支架或标识杆发生锈蚀等质量问题，由供应商派人到采购人现场进行维修，由此产生的一切费用均由供应商承担。

**四、供货及安装要求**

1、合同签订后，供应商需安排专人跟进本项目，需有合理的设计团队、制作团队等，确保项目按期完成。

2、安装位置、高度符合国家标准及采购人要求，安装牢固，无安全隐患。

3、在安装所有标识牌时不能损坏原墙体或道路等设备设施，如有损坏由供应商负责按原样予以恢复。

★4、涉及特种作业的，工作人员须具备特种作业操作证（如高处作业、电工作业、焊接与热切割作业等），并保证人身安全，发生的意外由供应商承担一切责任。

**五、结算方式**

1、根据实际制作、安装数量进行结算。

2、凭相应金额的正规发票，采购人于60个自然日内支付该期服务费用。