附件3：                 
                       采购清单
	序号
	名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	品牌型号

	1
	室内机
	/
	台
	2
	
	
	

	2
	人脸识别门禁一体机
	/
	台
	7
	
	
	

	3
	门禁一体机
	/
	台
	7
	
	
	

	4
	网线
	6类非屏蔽网线（管内穿线）
	米
	500
	
	
	

	5
	交换机
	8路
	台
	1
	
	
	

	6
	安装调试
	/
	项
	1
	
	
	



设备技术参数
一、室内机
1、壁挂款触摸液晶屏；
2、屏幕尺寸：≥7寸； 
3、屏幕分辨率：1024*600； 
4、面板材质：PET； 
5、设备接入数：≥20（包含相机、单元门口机和区口机）； 
6、通讯方式：TCP/IP，支持配套8口数字解码器供电；
7、音频输入：内置全指向麦克风； 
8、音频输出：内置扬声器； 
[bookmark: _GoBack]9、音质：支持噪声抑制和回声消除处理； 

二、人脸识别门禁一体机
1、采用工业级设计，内置嵌入式Linux操作系统，触摸屏面板，尺寸≥7英寸，分辨率≥600×1024；
2、内置200万以上双目宽动态摄像头，搭配智能测光，适应多种复杂光线场景下，采集高质量图像；
3、本地支持≥1.5万人脸库、≥1.5万张卡、≥10万条事件记录；
4、内置至少2路IO输入、1路IO输出、1路RS485、1路韦根输入、1路韦根输出、1组门锁接口（NC/COM/NO/ SENSOR/GND/BUTTON）、1路10M/100M自适应以太网RJ45接口、1路USB接口；
5、应具有人脸活体检测功能（防假体攻击功能），即对视频、电子照片、打印照片、3D模型中的人脸应不能进行人脸识别开门；
6、白平衡参数应支持自动、室外、微调、夜间微调、钠灯、锁定白平衡和自动共计7种模式配置；在微调和夜间微调模式下支持Red偏移值和Blue偏移值参数设置；
7、支持接入现有人脸门禁控制系统，实现统一管理、统一控制、统一存储功能；


三、门禁一体机
1、处理器：32bit
2、容量：≥10000笔事件记录；
3、通讯方式： TCP/IP 网络通信；
4、读卡格式： EM 卡/Mifare 卡；
5、显示屏： 支持STN，分辨率≥128*64 点；


