附件3：                 采购清单
	序号
	名称
	产品描述
	数量
	单位
	单价
	总价
	品牌型号

	1
	高清视频无缝切换矩阵
	含切换嵌入软件
	1
	套
	
	
	

	2
	数字调音台
	/
	1
	台
	
	
	

	3
	AI音频处理器
	/
	1
	台
	
	
	

	4
	无线话筒
	一拖二
	1
	套
	
	
	

	5
	电源管理器
	8通道时序电源
	2
	台
	
	
	

	6
	全数字会议系统主机
	含系统软件
	1
	套
	
	
	

	7
	AI反馈抑制器
	/
	1
	台
	
	
	

	8
	会议话筒
	桌面式
	22
	台
	
	
	

	9
	插座
	二三插
	1
	个
	
	
	

	10
	网络中控主机
	内嵌软件
	1
	台
	
	
	

	11
	路由器
	/
	1
	台
	
	
	

	12
	控制器
	8路电源
	1
	台
	
	
	

	13
	多媒体插座
	地插,含1电源/2网口/1HDMI/1音频
	1
	个
	
	
	

	14
	音频连接线
	三芯卡侬跳线(母-公)、1.8m
	4
	根
	
	
	

	15
	音频连接线
	卡侬头(母)、1.8m
	2
	根
	
	
	

	16
	音频连接线
	卡侬头(公)、1.8m
	6
	根
	
	
	

	17
	音频连接线
	3.5mm转双6.35mm大单芯、3m
	2
	根
	
	
	

	18
	喇叭线
	300芯*2、纯铜
	100
	米
	
	
	

	19
	HDMI线
	3米/条
	3
	条
	
	
	

	20
	HDMI线
	15米/条
	2
	条
	
	
	

	21
	六类网线
	千兆、非屏蔽
	300
	米
	
	
	

	22
	电源护套线
	RVV3*1.5铜芯护套线
	200
	米
	
	
	

	23
	PVC线管
	A管,DN25
	80
	米
	
	
	

	24
	辅材
	水晶头、连接线等
	1
	批
	
	
	

	25
	安装调试
	/
	1
	项
	
	
	

	26
	合计
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技术参数：
1、高清视频无缝切换矩阵
1.1数字视频输入：≥8×HDMI数字视频输入接口
1.2数字视频输出：≥8×HDMI数字视频输出接口
1.3通讯接口：≥1×RS-232、≥1×RS-485、≥1×网口
1.4升级：≥1×UPDATE升级接口
1.5指示灯：≥1×电源指示灯、≥1×信号执行灯
2、数字调音台
2.1立体声8Ω ：500W×4
2.2立体声4Ω：850W×4
2.3桥接8Ω：1700W 
2.4输入灵敏度:2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V)
2.5输入阻抗:10KΩ 
2.6阻尼系数(@1KHz) :≥200@ 8 ohms 
2.7信噪比（A计权）:≥100dB
2.8整机功耗:≤600W
2.9支持中、英文界面切换，且无需重启。
3.10输入带有独立的反馈抑制器，支持增益共享型自动混音， 带有≥2个DCA编组。
3.11具有≥2个内置效果器，自带有经典混响、大房间混响等效果模块；FX音效可使用专用的返回通道返回到混音且不占用单声道和立体声输入通道。
3、Ai音频处理器
3.1输入：至少8路平衡式XLR/TRS组合输入接口、2路TRS单声道高阻输入接口、2组TRS立体声输入接口、2路USB3.0输入声卡；
3.2输出：至少1组立体主输出、4路AUX辅助输出、1路TRS监听输出；
3.3信噪比：-90dBu；
3.4屏幕：高清触摸屏，≥1024×600分辨率；
3.5频率响应(20Hz～20KHz)：20Hz~20kHz ,±0.2dB
3.6电源功耗：≤30W
3.7具有话筒自动增益功能，用于控制话筒的拾音信号的动态范围，实现远近音质一致。
3.8具有智能混音功能，包括增益共享混音以及门限自动混音两种方式，输入通道可单独选择是否参与智能混音，可根据不同的场景应用需求，选择相应的混音模式。可有效解决话筒多开导致扩声系统不稳定容易啸叫等痛点。
3.9具有均衡器功能，提供参量均衡器和图示均衡器，每路输入具有≥12段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择，每路输出具有≥16段参量均衡器/10段图示均衡器/15段图示均衡器/31段图示均衡器可供选择。参量均衡器支持高架、低架、峰值滤波器三种类型，图示均衡器支持单点带宽调节。
3.10具有分频器功能，提供贝塞尔、林克威治-瑞利、巴特沃斯三种滤波器类型供选择，并且支持6/12/18/24/30/36/42/48db/oct斜率设置，滤波器全频段可调。
4、无线话筒
4.1高性能音频处理器，具有自适应降噪（ANS）、AI智能降噪、自适应回声消除（AEC）、音频滤波器（GEQ、PEQ、分频器）等功能。
4.2具有回声消除功能，用于远程音视频会议，消除回声，增加语音清晰度；回声消除可以根据视频会场（房间）大小选择不同档位（具有小房间、中房间、大房间）三挡可选；可调节降噪等级。
4.3输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器、闪避器、AEC回声消除、ANC噪声消除。
4.4具有话筒自动增益功能，用于控制话筒的拾音信号的动态范围，实现远近音质一致。
4.5相应的混音模式。可有效解决话筒多开导致扩声系统不稳定容易啸叫等痛点。
4.6具有扩展器功能，扩展信号的动态范围，用于消除设备的底噪。
4.7具有噪声消除功能，可以有效消除空调声、风扇声等环境噪声，提高语音清晰度稳态降噪等级可根据现场需求调节不同档位。
4.8具有反馈抑制功能，陷波器+移频器两种处理方案，有效解决声反馈问题。
5、全数字会议系统主机
5.1采样率48K的非压缩音频传输。采用超五类线屏蔽线，确保会议信息长距离可靠传输，同时提供完美音质。
5.2设备采用分段压缩混音处理技术和时钟同步传输技术，会议单元拾音到主机输出延时≤5ms。
5.3内置DSP处理器，具有≥16路音频矩阵、啸叫抑制、≥10段EQ调节、音量dB值调节、延时器调节功能。
5.4支持主机U盘和客户端软件两种录音方式；搭配会议单元和采集器可以录制单个会议单元发言音频和录制所有会议单元混音发言音频。
5.5设备具有≥1个USB接口；后面板具有≥2路RS-232接口、≥1路RS-485接口、≥4路RJ45通讯接口；具有≥1路RCA输入、≥1路卡侬输入、≥2路凤凰端子输入接口；≥1路RCA输出、≥1路卡侬输出、≥16路凤凰端子输出接口；≥1个拨码开关、≥1个接地柱。
5.6具有≥16路音频输出通道，通过扩展可实现≥272个音频输出通道，音频输出通道可配置为有线角色分离输出模式、无线角色分离输出模式、同传输出模式；每个音频输出通道都能独立调节音频参数，包括≥30级音量调节、≥10段均衡器调节、≥100级延时器调节功能。
5.7支持搭配会议话筒处理器使用，主机与话筒处理器之间通过网线连接方式传输音频，可以同时传输≥16路有线会议单元和≥8路无线会议单元发言的音频信号，并提供反馈抑制、智能混音以及自动增益音频调节处理功能。
6、AI反馈抑制器
6.1高性能 64-bit DPS处理器（1.3GHZ主频）,高精度 32-bit/48kHz AD/DA，专业的DSP处理，提供卓越高品质声音。
6.2设备配置≥2个完全独立的反馈抑制通道，每通道均支持自适应反馈抑制（AFC）功能，传声增益提升6dB~12dB，可分别处理不同声源信号（如主讲麦克风与观众席拾音），避免多麦克风场景下的交叉啸叫干扰。提供高/中/低三档输入电平调节，适配动圈麦（低灵敏度）、电容麦（高灵敏度）及混合麦克风阵列的会议场景。
6.3支持声场校正按钮，按下按钮播放≥10秒的粉噪，同时收录经过房间的声音，经过计算后自动调整参量均衡器参数实现声学校正效果。
6.4具有≥2个独立通道，每通道均支持0-99级数字音量调节及静音开关功能，适用于剧院分区提示音、多区域广播等精准声压管理场景。
6.5基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波反馈抑制功能，可以使用≥48 个可编程陷波点。高精度移频，范围为-10Hz 到 10Hz。
6.6设备具有编码旋钮和≥2.0 英寸 IPS 屏幕，可用于控制和配置设备直通、场景。IPS 屏幕能够显示固件版本号，输入和输出通道的实时电平。
6.7支持多客户端数据同步，≥2 个客户端以上连接混音器设备时，可实现多端数据同步。
6.8反馈抑制器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件 IP 地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。
7、会议话筒
7.1数字传输链路，通过网口转六芯航空线连接到会议主机级联口供电，非压缩音频传输技术，48K采样率，80Hz-16kHz带宽完美音质。
7.2采用实体硅胶按键，保留实体按键手感的同时杜绝实体按键敲击声，保障会场环境良好。
7.3主席单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。
7.4会议PC软件支持对代表单元发言计时和定时发言功能，会议PC软件支持对主席单元计时发言功能，发言时间不受限制。
7.5具有≥5段EQ调节功能，可针对发言者的声音特点调节不同的音效，直至达到完美的效果。
7.6具有声控功能，声控灵敏度可调。
7.7具有独立的 WEB 控制页面，支持调节话筒ID号、话筒灵敏度、话筒EQ等参数。
7.8单元支持PING包功能。
7.9支持签到功能，也可以通过PC软件禁止单元签到、控制单元签到等功能。
7.10支持web页面固件升级功能。
7.11支持IP地址嗅探功能，通过PC工具可以查找到未知单元的ID号、IP地址、MAC地址等。
8、网络中控主机
8.1采用SMT全贴片式生产工艺，高度集成处理芯片，系统运行稳定、流畅。内置≥32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器，处理速度高达≥720MHz。
8.2C语言编程架构，语句式编程，支持复杂的逻辑运算和循环计数、CRC校验、API协议对接、文本反馈等功能，交互式控制结构，中英文编程界面。
8.3主机具备串行控制，IR红外控制，I/O控制，弱继电器等丰富的控制接口，支持接入各种类型周边设备，使用户操作更加简单。
8.4支持红外控制、RS-232、RS-422、RS-485、UDP、TCP、telnet、http、MQTT以及SNMP等多种协议，兼容性强，可对接第三方设备。
8.5支持有线触摸平板、安卓移动端以及IOS移动端等智能硬件通过网线或WIFI 对主机发送网络控制指令。
8.6主机采用标准 19英寸机柜设计，前面板采用黑色氧化拉丝工艺，美观大方。
8.7主机具备≥4.3英寸LCD触摸彩屏，可查看IP地址、修改IP地址。面板具有指示灯，可直观反馈串口、红外、设备的工作状态。支持全制式环保电源(110V-240V)，适合任何地区。
8.8主机具备≥8路独立可编程串口，可收发RS-232，RS-485及RS-422信号。支持串口环出功能，主机的≥8路串口均可实现任意一个输入都可以从另外一个串口环出。
8.9主机具备≥8路独立可编程IR红外发射口，实现对电视、空调等设备进行红外控制。支持导入各种常用的电器设备的红外代码库到主机，从而实现对相应设备控制。
8.10主机具备≥8路数字I/0控制口，带保护电路。
8.11主机具备≥8路弱电继电器控制接口。
9、路由器
9.1防火墙吞吐性能:≥200Mbps;VPN加密性能（混合包场景，平均包长516）:60Mbps;规格:桌面型; 电源:单电源; 接口：5千兆电口;
9.2支持云端开局易部署：管理平台端可导入设备信息，分支端设备首次通电接通网络后，无需借助邮件、U盘等介质，自主接入SD-WAN集中管理平台，全自动完成内网地址分配、VPN组网、WIFI账号密码设置、配置策略下发等操作，实现设备接线即业务开通。
9.3 设备易部署阶段，可设置是否需要管理员审核才能完成易部署上线操作。3、支持基于web应用的自定义应用探测，支持查看30天的应用访问质量统计；支持展示最优应用访问质量，包括应用RTT，应用重传率，DNS解析耗时，TCP握手耗时等
10、控制器
10.1协议兼容：搭配可编程中控主机使用，也全面支持第三方设备控制。
10.2手动控制：在机器的正前方，有≥8个轻触开关，紧急情况下可以手动控制继电器的开关，在现场出现特发情况时可以使用这一功能，很好的保护其他的设备。
10.3具有≥8路继电器，每路继电器都有三连接点的接线柱，具有常开与常闭的功能；具有≥1路零线端子接口。
10.4具有≥8路独立电源开关控制，单路电流支持≥20A。
10.5具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。
10.6具有设备运行状态指示灯及≥8个继电器的开关状态指示灯。
10.7具有≥1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。
10.8机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。
10.9具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。

