#### 中山市中医院骨二科病房装修工程调研公告

我院拟对以下项目进行院内调研，欢迎符合条件的供应商报名参加。

**一、项目概况**

1、项目名称：中山市中医院骨二科病房装修工程

2、项目内容：对原康复治疗室进行装修，更改成病房，以满足临床需要。

3、项目上限价：￥99,000.00元，超过此上限价的属于无效响应

4、工期：30天

5、工程量清单：见附件

**二、供应商资格**

1、响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织；

2、响应供应商须具有有效的且具备相关经营范围的营业执照，持有有效的行政主管部门颁发的安全生产许可证；

3、响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉；

4、响应供应商在参与采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目下的采购活动；响应供应商须无围标、串标行为。

5、响应供应商必须具备广东省政府采购智慧云平台定点供应商资质。

**三、项目要求**

1、本工程实行总价包干,报价应包括：所有材料、设备、人工、机械、施工安装、安全及施工项目所需的防（抑）尘等临时性设施和各类辅助设施、固体废物（垃圾、渣土等）运输及处置、成品保护质保期服务等费用、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等完成本次采购项下的全部费用。

2、供应商应充分考虑施工期间各类可调材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，凡是图纸上标明了的、工程量清单上有的、及说明上有的工程都必须完成,对图纸、工程量清单及说明上有的工程包含的所有内容及本采购文件涉及到的范围内的施工进行总承包报价。

3、施工前，成交方须提供选用的主材、设备交由采购人确认，确认后成交供应商才能进行正式采购并提供产品合格证或材料检验报告，方能施工。

4、文明施工，进入施工现场应严格遵守现场管理制度，服从主管部门的管理，保持环境卫生清洁，做好现场垃圾的处理工作，减少不必要的噪音，以免影响正常的诊疗秩序和病人休息。

5、安全施工，施工现场设立安全警告牌，危险区域注意现场围蔽，施工期间注意用电安全，操作规范，保障自己与他人的生命财产安全，施工期间，由于施工方问题造成的事故，一切责任由施工方负责。

6、施工现场各种管线、设施复杂，施工期间应注意原有设备设施的保护，一旦造成损坏，成交供应商应负责修复或照价赔偿。

7、工程需要的拆墙、凿孔等，施工完成后成交供应商应负责修复。

8、施工期间，人员安全防护措施需按要求进行配备，一旦发现有危险施工等违规行为，一律严惩；特种作业人员需经过相关培训并持证上岗，上岗前需进行相应的安全培训。

9、工程质量保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行（整体工程质量保修期为两年，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年）。

 **四、网上公告时间及报名时提交的资料要求** 1、报名及提交资料时间：即日起至2022年1月5日17:30止。供应商需在限期内提交该项目资料，逾期无效。
 2、提交资料方式：现场提交或邮寄（资料需密封提交）。

 3、报名时需提交的资料（A4纸，所提交的文件资料必须在有效期内，双面打印并按照以下顺序装订完整并每页加盖公章）：

（1）企业法人营业执照（副本）复印件加盖公章。营业执照经营范围如注明“具体经营项目请登录商事主体信息公示平台查询”的，须打印商事主体信息公示平台查询页。

（2）如已办理营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一的企业，请提交加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照复印件。

（3）安全生产许可证复印件加盖公章。

（4）响应供应商应遵纪守法、诚信经营，近三年内（自论证公告发布之日起往前推三年）无违法违纪行为或采购活动中无不良记录，提供承诺书并签名盖章（格式见附件1）。

（5）响应供应商不得串通围标，如发现有串通围标行为将取消其参与项目资格并列入医院供应商诚信黑名单，提供承诺书并签名盖章（格式见附件2）。（串通定义见《政府采购法实施条例》第七十四条,中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第三十七条）

（6）响应供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。（提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章）；

（7）供应商须具备定点采购资格，并提供有效证明文件（以广东政府采购智慧云平台定点供应商库为准）。

（8）报价单（格式见附件3）。

**五、联系方式**

 1、联系地址：中山市西区康欣路3号中山市中医院行政楼四楼403室

 2、联系人：梁先生

 3、联系电话：0760-89980312/18028386369

中山市中医院

2021年12月 29日

**附件1：**

**无违法违纪行为承诺书**

本公司郑重承诺：本公司在以往参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚。

 如有发现相关违法违纪行为，我公司愿承担一切法律责任。

 特此承诺。

响应人名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签名：

日期： 年 月 日

**附件2：**

**无串通响应等违法违规行为承诺书**

本公司郑重承诺：本公司在参加本次项目名称： （谈判项目编号： ）活动中，无以下围标、串标行为：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组谈判项目响应；

（八）法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺！

响应人名称（盖章）：

响应人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字（或盖私章）：

日期： 年 月 日

**附件3：**

 **工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 拆洗手间隔墙板、门套 | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 含下运、车外运 |
| 2 | 拆天花板 | 平方 | 7.00  | 　 | 　 | 含下运、清理 |
| 3 | 打地面砖、墙身砖 | 平方 | 38.00  | 　 | 　 | 含下运、车外运 |
| 4 | 水泥沙批荡墙身 | 平方 | 27.00  | 　 | 　 | 　 |
| 5 | 用红砖砌墙、封门洞 | 平方 | 7.00  | 　 | 　 | 含水泥沙批荡 |
| 6 | 拆墙砖开门洞 | 个 | 1.00  | 　 | 　 | 含下运、清理 |
| 7 | 安装威力塑钢门（2000x8000） | 套 | 1.00  | 　 | 　 | 　 |
| 8 | 用英国棕花岗石制作洗手台（1000x600） | 套 | 1.00  | 　 | 　 | 含洗手盆、侧石层、磨边 |
| 9 | 地面铺（600x600佛山万定仿防滑砖） | 平方 | 7.00  | 　 | 　 | 含人工材料 |
| 10 | 墙面防渗保批墙 | 平方 | 38.00  | 　 | 　 | 参考黑豹防水 |
| 11 | 墙面铺（600x600）抛光砖 | 平方 | 38.00  | 　 | 　 | 含人工材料 |
| 12 | 铲除墙体空鼓水泥沙 | 平方 | 22.00  | 　 | 　 | 含下运、清理 |
| 13 | 拆墙体开窗洞（1200x400，2个） | 项 | 1.00  | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 铝合金新做趟窗（1200x400） | 个 | 2.00  | 　 | 　 | 　 |
| 15 | 用18厘生态环保板制作衣柜（1600x2500） | 平方 | 4.00  | 　 | 　 | 含门、拉手、门铰 |
| 16 | 墙身油立邦净味环保乳胶漆 | 平方 | 145.00  | 　 | 　 | 批灰2次，砂纸打磨，面油2-3次 |
| 17 | 安装六类网线 | 米 | 950.00  | 　 | 　 | 参考高岘牌 |
| 18 | 安装50mm线管 | 米 | 130.00  | 　 | 　 | 参考联塑牌 |
| 19 | 安装六类电脑插座 | 个 | 9.00  | 　 | 　 | 参考泛达牌 |
| 20 | 安装座厕 | 套 | 1.00  | 　 | 　 | 参考朝阳牌 |
| 21 | 安装冷热龙头 | 套 | 1.00  | 　 | 　 | 参考朝阳牌 |
| 22 | 安装花洒冷热龙头 | 套 | 1.00  | 　 | 　 | 参考朝阳牌 |
| 23 | 安装角阀，洗衣机龙头 | 个 | 4.00  | 　 | 　 | 参考朝阳牌 |
| 24 | 安装LED筒灯 | 盏 | 3.00  | 　 | 　 | 参考欧普照明 |
| 25 | 安装天花式排气扇 | 台 | 2.00  | 　 | 　 | 参考金羚牌 |
| 26 | 安装4分PPR冷热水管 | 米 | 60.00  | 　 | 　 | 参考联塑牌 |
| 27 | 安装4分线管 | 米 | 140.00  | 　 | 　 | 参考联塑牌 |
| 28 | 安装二三插座 | 个 | 10.00  | 　 | 　 | 参考朗能牌 |
| 29 | 安装50mm排水管 | 米 | 22.00  | 　 | 　 | 参考联塑牌 |
| 30 | 安装不锈钢地漏 | 个 | 2.00  | 　 | 　 | 　 |
| 31 | 安装洗手盆落水器 | 套 | 1.00  | 　 | 　 | 　 |
| 32 | 安装2.5mm电线 | 米 | 450.00  | 　 | 　 | 参考中山铁城 |
| 33 | 合计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：工程量清单所列使用品牌仅供参考，供应商可以提供使用其他品牌，但质量不得低于清单所列品牌标准。