**附件3：**

**项目清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| 1 | 无缝钢管（GB8163/T-2018) | φ76×4 | 91 | kg |  |  |
| 2 | 无缝钢管（GB8163/T-2018) | φ57×3.5 | 102 | kg |  |  |
| 3 | 无缝钢管（GB8163/T-2018) | φ32×3 | 30 | kg |  |  |
| 4 | 冲压弯头 | φ76×90° | 4 | 件 |  |  |
| 5 | 冲压弯头 | φ57×90° | 4 | 件 |  |  |
| 6 | 冲压弯头 | φ32×90° | 6 | 件 |  |  |
| 7 | 大小头 | φ76×φ57 | 1 | 件 |  |  |
| 8 | 大小头 | φ76×φ108 | 1 | 件 |  |  |
| 9 | 角铁 | 50×50×5 | 2 | 条 |  |  |
| 10 | 平焊法兰 | PN1.6 DN50 | 6 | 件 |  |  |
| 11 | 平焊法兰 | PN1.6 DN25 | 18 | 件 |  |  |
| 12 | 压力表Y150 | 0-1.6MPa | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 日本减压阀 | GP1000,DN50 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 铸钢过滤器 | PN1.6 DN50 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 铸钢过滤器 | PN1.6 DN25 | 6 | 台 |  |  |
| 16 | 波纹管截止阀 | PN1.6 DN50 | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 波纹管截止阀 | PN1.6 DN25 | 4 | 台 |  |  |
| 18 | 疏水阀 | PN1.6DN25 | 2 | 台 |  |  |
| 19 | 对夹式止回阀 | PN1.6DN25 | 2 | 台 |  |  |
| 20 | 安全阀A28 | DN20 | 1 | 台 |  |  |
| 21 | 进口疏水阀 | PN1.6DN25 | 1 | 套 |  |  |
| 22 | 蒸汽软管 | PN1.6DN25 | 6 | 条 |  |  |
| 23 | 直管保温 | φ76×50 | 12 | 米 |  |  |
| 24 | 直管保温 | φ57×40 | 16 | 米 |  |  |
| 25 | 直管保温 | φ32×40 | 10 | 米 |  |  |
| 26 | 弯头保温 | φ76×50 | 4 | 个 |  |  |
| 27 | 弯头保温 | φ57×40 | 4 | 个 |  |  |
| 28 | 弯头保温 | φ32×40 | 6 | 个 |  |  |
| 29 | 排风管 | φ400×3 | 6 | 米 |  |  |
| 30 | 排风管弯头 | φ400×3 | 2 | 个 |  |  |
| 31 | 排风管法兰 | φ400 | 4 | 个 |  |  |
| 32 | 洗衣机和干衣机搬运费 | 包定位 | 4 | 台 |  |  |
| 33 | 洗衣机和干衣机安装费 | 蒸汽管路 | 1 | 项 |  |  |
| 34 | 无缝钢管（GB8163/T-2018) | φ22×3 | 10 | kg |  |  |
| 35 | 角铁 | 40×40×4 | 1 | 条 |  |  |
| 36 | 日本牙接减压阀 | GP1000,DN15 | 1 | 台 |  |  |
| 37 | 牙接进口截止阀 | PN1.6DN15 | 1 | 台 |  |  |
| 38 | 进口疏水阀 | PN1.6DN15 | 1 | 套 |  |  |
| 39 | 锡皮软管 | DN150 | 3 | 米 |  |  |
| 40 | 油烟机止回阀 | DN150 | 1 | 台 |  |  |
| 41 | 直管保温 | φ22×40 | 6 | 米 |  |  |
| 42 | 烫衣机安装费 |  | 1 | 台 |  |  |
| 43 | 辅材 |  | 1 | 批 |  |  |
| 44 | 合计 |  | | | | |