**附件3：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 参数要求 | 参考  品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| 1 | 复印机 | 功能：复印、扫描、双面打印  最大支持幅历：A3  连接方式：USB+网线  标配双面输稿器：有  网络功能：有  复印类型：激光  打印速度：≧23页/分钟  月负荷：≧50000页/月  系统：Windows10(以上）  质保期限：原厂上门1年以上 | 惠普、  夏普、富士胶片等 | 台 | 3 |  |  |
| 2 | 针式打印机 | 类型 ：平推式  内存容量：≧128KB  打印针寿命：≧4亿次/针  复写能力：7份  最大进纸宽度：≧106列(A4纸横)  送纸方式：手动  打印针数：24针  打印速度：≧82字/秒  打印分辨率(水平)：≧180  打印分辨率(垂直)：≧180  打印方式：点阵击打式  质保期限：原厂3年 | 富士通、爱普生、映美等 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 激光打印机 | 最大打印幅面：A4  打印类型：黑白  打印分辨率(水平)：1200  打印分辨率(垂直)：1200  首页输出时间(黑白)：≦8秒  打印速度(黑白)；≧33  双面功能：自动  内存容量 ：≧128M  适配操作系统：Windows10以上  质保期限：原厂上门1年 | 惠普、奔图、联想等 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 投影仪 | 技术类型：3LCD  亮度：≧3000-3999流明  变焦类型：变焦  灯泡寿命(h)：≧6000  对比度：≧16000：1  投射比：≧1.0-1.2  分辨率：≧1024\*768  梯形校正(水平)：支持  梯形校正(垂直)：支持  显示色彩：≧16.2  画面比例：16：9或16:10  质保期限：原厂2年 | 夏普、爱普生、明基等 | 台 | 1 |  |  |
| 合计： | | | | | | | |

供应商报价的品牌不限于上述要求、但规格参数要优于或同等、不能低于上述标准。