附件3

|  |  |
| --- | --- |
| 品名 | 手提式干粉灭火器 |
| 容量 | 5KG |
| 灭火级别 | 3A、89B、C、E |
| 适用温度 | -20℃ — +55℃ |
| 喷射距离 | ≥3.5m |
| 数量 | 1000瓶 |
| 报价 |  |