**项目需求**

**一、项目概况**

1、项目名称：中山市中医院2024年-2027年度打印机、复印机租赁服务项目

2、项目期限：三年

3、项目内容：服务商为采购人提供打印、复印设备租赁服务，以满足临床使用需求。

4、预算金额：811200元

5、报价：需分别报出单价及总价，报价应包括除纸张以外的一切设备、零件、耗材、人工费、税费等费用。

**二、设备需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **使用科室** | 设备类型 | **数量(台）** | **预计印量（张）** | **设备参数要求** |
| 1 | 超声科 | A3多功能彩色激光数码复合机 | 2 | 黑白：27000 彩色：450000 | 功能：彩色/黑白打印、复印、网络打印、网络（彩色）扫描、电子分页、自动双面打印、双面复印；输出幅面：A3、A4；复印、打印速度≥35页/分钟；扫描速度≥80页/分钟；打印分辨率≥1200×1200 dpi；网络打印、双面复印、双面打印、支持用户认证 |
| 2 | 病理科 | A3多功能彩色激光数码复合机 | 1 | 黑白：11000彩色：13000 | 功能：彩色/黑白打印、复印、网络打印、网络（彩色）扫描、电子分页、自动双面打印、双面复印；输出幅面：A3、A4；复印、打印速度≥35页/分钟；扫描速度≥80页/分钟；打印分辨率≥1200×1200 dpi；网络打印、双面复印、双面打印、支持用户认证 |
| 3 | 内窥镜中心 | A3多功能彩色激光数码复合机 | 1 | 黑白：16000彩色：140000 | 功能：彩色/黑白打印、复印、网络打印、网络（彩色）扫描、电子分页、自动双面打印、双面复印；输出幅面：A3、A4；复印、打印速度≥35页/分钟；扫描速度≥80页/分钟；打印分辨率≥1200×1200 dpi；网络打印、双面复印、双面打印、支持用户认证 |
| 4 | 治未病中心 | A3多功能彩色激光数码复合机 | 1 | 黑白：40000彩色：26000 | 功能：彩色/黑白打印、复印、网络打印、网络（彩色）扫描、电子分页、自动双面打印、双面复印；输出幅面：A3、A4；复印、打印速度≥35页/分钟；扫描速度≥80页/分钟；打印分辨率≥1200×1200 dpi；网络打印、双面复印、双面打印、支持用户认证 |
| 5 | 耳鼻喉科 | A3多功能彩色激光数码复合机 | 1 | 黑白：33000彩色：87000 | 功能：彩色/黑白打印、复印、网络打印、网络（彩色）扫描、电子分页、自动双面打印、双面复印；输出幅面：A3、A4；复印、打印速度≥35页/分钟；扫描速度≥80页/分钟；打印分辨率≥1200×1200 dpi；网络打印、双面复印、双面打印、支持用户认证 |
| 6 | 眼科 | A3多功能彩色激光数码复合机 | 1 | 黑白：68000彩色：450000 | 功能：彩色/黑白打印、复印、网络打印、网络（彩色）扫描、电子分页、自动双面打印、双面复印；输出幅面：A3、A4；复印、打印速度≥35页/分钟；扫描速度≥80页/分钟；打印分辨率≥1200×1200 dpi；网络打印、双面复印、双面打印、支持用户认证 |
| 7 | 体检中心 | A3多功能彩色激光数码复合机 | 1 | 黑白：480000彩色：13000 | 功能：彩色/黑白打印、复印、网络打印、网络（彩色）扫描、电子分页、自动双面打印、双面复印；输出幅面：A3、A4；复印、打印速度≥35页/分钟；扫描速度≥80页/分钟；打印分辨率≥1200×1200 dpi；网络打印、双面复印、双面打印、支持用户认证 |
| A3多功能黑白激光数码复合机 | 1 | 黑白：2180000 | 功能：黑白打印、复印、网络打印、网络（彩色）扫描、电子分页、自动双面打印、双面复印、USB/SD卡打印扫描、支持身份证复印；输出幅面：A3、A4；复印、打印速度≥50页/分钟；扫描速度≥80页/分钟；打印分辨率≥1200×1200 dpi；网络打印、双面复印、双面打印、支持用户认证 |
| 8 | 病案室 | A3多功能黑白激光数码复合机 | 4 | 黑白：2500000 | 功能：黑白打印、复印、网络打印、网络（彩色）扫描、电子分页、自动双面打印、双面复印、USB/SD卡打印扫描、支持身份证复印；输出幅面：A3、A4；复印、打印速度≥50页/分钟；扫描速度≥80页/分钟；打印分辨率≥1200×1200 dpi；网络打印、双面复印、双面打印、支持用户认证 |
| 9 | 医务科 | A3多功能黑白激光数码复合机 | 1 | 黑白：280000 | 功能：黑白打印、复印、网络打印、网络（彩色）扫描、电子分页、自动双面打印、双面复印、USB/SD卡打印扫描、支持身份证复印；输出幅面：A3、A4；复印、打印速度≥36页/分钟；扫描速度≥45页/分钟；打印分辨率≥1800×600 dpi；网络打印、双面复印、双面打印、支持用户认证 |
| 10 | 行政服务中心 | A3多功能黑白激光数码复合机 | 1 | 黑白：210000 | 功能：黑白打印、复印、网络打印、网络（彩色）扫描、电子分页、自动双面打印、双面复印、USB/SD卡打印扫描、支持身份证复印；输出幅面：A3、A4；复印、打印速度≥36页/分钟；扫描速度≥45页/分钟；打印分辨率≥1800×600 dpi；网络打印、双面复印、双面打印、支持用户认证 |
| 11 | 党办 | A3多功能黑白激光数码复合机 | 1 | 黑白：170000 | 功能：黑白打印、复印、网络打印、网络（彩色）扫描、电子分页、自动双面打印、双面复印、USB/SD卡打印扫描、支持身份证复印；输出幅面：A3、A4；复印、打印速度≥30页/分钟；扫描速度≥80页/分钟；打印分辨率≥1200×1200 dpi；网络打印、双面复印、双面打印、支持用户认证 |
| 12 | 出入院收费处 | A4黑白激光打印机 | 4 | 黑白：2250000 | 功能：黑白打印、双面打印、网络打印；输出幅面：A4、A5；打印速度≥35页/分钟；打印分辨率≥1200×1200 dpi；支持USB\网络打印、自动双面 |

**三、项目要求**

1、所有打印复印设备由服务商提供，要求打印复印质量稳定，设备故障率低。

2、服务商确保耗材及时供应，确保输出品质与设备稳定性，满足科室的使用需求。

3、服务期内设备维修保养费用由服务商承担，提供维保服务的需为原厂技术员或经原厂培训合格的技术员。

4、服务期内因科室业务要求，需变更提升机型的，服务商应无条件配合。

5、根据医院的业务需要，服务设备有增减的，服务商需无条件配合，合同总价及单价不变。

6、工作日上班时间，上门服务时间为2小时内，非工作日上班时间，上门服务时间为4小时内，在维修时间过长或者当缺少该设备会影响医院正常业务的情况下，需提供备用机。

7、对于当月内因硬件原因导致故障次数累计3次或无法修复的设备，服务商应于24小时内更换性能相同或更高的设备。

8、在合同期结束后所有打印复印设备归还服务商。

9、服务商应至少提供一台备用机器供采购人使用，方便设备故障时及时替换。

**四、付款方式**

1、打印、复印按张计费，每月结算一次，以每月实际打印复印量进行结算。

2、合同期内，服务商与使用科室共同抄表，数量经使用科室确认无误后，服务商开具相应金额的正规发票，采购人于60天内支付。