**中山市坦洲人民医院（中山市中西医结合医院）彩色超声诊断仪线阵探头采购项目需求**

**一、项目概况**

（一）项目名称：中山市坦洲人民医院（中山市中西医结合医院）彩色超声诊断仪线阵探头采购项目

（二）采购数量：1个

（三）项目采购预算：125000.00元

（四）重要说明

1、供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

2、供应商在实际供货时，若被采购人发现提供的货物未能达到采购文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面终止合同的执行，并追究因供应商所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

3、如因国家相关政策发生变化，应以最新的国家相关政策为准并进行执行，如因国家相关政策发生变化而导致本次项目的合同无法继续执行，采购人不承担任何责任，供应商自行承担由此带来的任何风险及后果。

**二、主要商务要求**

（一）交货期：供应商在成交后 15 个日历天内凭成交通知书与采购人签订合同（合同须注明设备产地），签订合同后 7 个日历天内完成安装调试。

（二）货物安装地点：中山市坦洲人民医院（中山市中西医结合医院）。

（三）报价要求：本项目为大包干项目，供应商报价须包含但不限于货物费、运输装卸费、保险费、安装调试费、保修及售后服务费、税费及与完成本项目相关的所有费用。

（四）付款方式：1期：支付比例100%。货物到货并安装、调试完成，验收合格后，60天内货款支付至成交总额的100%。如供应商为中小企业，按中小企业相关法律法规或政策执行。

（五）验收要求：1期：按出厂技术标准或相关国家标准为依据，并出具《验收报告》。

（六）履约保证金：不收取。

（七）其他

1、使用科室：超声科。

2、合同须注明该产品产地。

3、保修期及售后服务要求：

（1）保修期不少于1年，保修期内每年至少巡检两次，最后一次安排在出保前两个月内完成。

（2）在广东省有厂家开设的售后服务中心。

**三、技术(参数)要求**

（一）适配富士胶片/彩色超声诊断设备（型号：ALOKA ARIETTA 850）主机。

（二）用途：适用于扫查乳腺、甲状腺、肌骨以及浅表小器官。

（三）频率：5-18MHZ，中心/标称频率：10.0MHZ。

（四）支持宽景、RTE、CW等功能。

（五）探测深度（mm)：≥30。

（六）侧向分辨力（mm)：≤1（深度≤30）

（七）轴向分辨力（mm)：≤0.5（深度≤30）

（八）支持Assist Line功能，通过将身体位置与探头刻度相关联，可用于术前定位。