**牙科综合治疗台（2套，预算单价18万元）：**

1.用于口腔科的日常诊断、治疗和手术。

2.全面数字化，全智能管理中心和开机自检系统

3.电动数字化调控的螺杆式静音电机升降系统。

4.牙椅内部具有集成的无线联网功能，具备数字网络传输口。

5.一体隐藏式控制箱。

6.全数码控制医生位控制台，触控式多功能操作面板.

7.配有自动水路管道消毒和冲洗系统

8.配有无碳刷带光纤电动马达

9.具有吸唾停止功能。

10.配有多功能脚控开关.

11.配有高性能LED手术灯.

12.配有符合人体工程学设计医生椅，设有工作椅位角度调整功能。

13.配置要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **牙科综合治疗台** | 单位 | 数量 |
| 1 | 牙椅主体 | 套 | 1 |
| 2 | 病人椅 | 个 | 1 |
| 3 | 医生座椅 | 张 | 1 |
| 4 | 根管预备机 | 套 | 1 |
| 5 | 超声根管治疗仪 | 套 | 1 |
| 6 | 根管长度测量仪 | 套 | 1 |
| 7 | 热熔牙胶充填机 | 套 | 1 |
| 8 | 光固化机 | 套 | 1 |
| 9 | 根管取断套装 | 套 | 1 |