**一、设备名称、型号：**

西门子医用血管造影X射线机 Artis zee floor 2012年4月购置

1. **预算：**180万元，全保服务三年。

**三、服务基本要求：**

（一）维保范围：设备整机全保服务叁年（含后处理工作站，不包含高压注射器，稳压电源，UPS，激光相机，外配打印机，录像机，视频外设等第三方产品。）相应全保服务3年。

（二）服务内容及要求

1、本项目维修保养为全保，保修期内乙方将对设备进行维修，保养和更换所损部件，本项目维修维保过程中保证更换的是原厂配件，维修过程必须按照原厂标准检测调试，不得通过破解软件以及更改设备信息等非法方式调试设备。

2、提供24小时免费维修服务热线，提供在线技术咨询和维修诊断。

3、设备发生故障时，初次响应时间：1小时，并提供电话技术支持。

4、现场响应时间：24小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。

5、每年提供至少四次设备定期维护保养，服务包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的预防性维护，并提供每次维护保养报告。

6、提供无限次上门维修服务，维修结束后提供维修报告。乙方负责维修人员的工时费、差旅费等一切费用。

7、维修过程中所更换的备件必须符合国家质量检测标准及相关法律法规，每次设备检修完成后，激光能量和稳定性必须达到原厂标准。

8、能合法获得使用在有效期内的原厂故障诊断软件诊断维修钥匙，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定。

9、保证维修后的技术参数与原机数据相同。

10、维保期内免费提供设备的系统软件和硬件的安全性改版升级和技术支持，并保证所有系统软件为适用于本合同涉及的所有设备使用的最新版本。

11、响应公司在国内设有医用血管造影X射线机维护、保养、维修资质的服务机构，服务机构需配备DSA维修服务工程师。

12、保证所保设备全年工作日的开机率至少达到95%以上，按照一年365个工作日计算。如低于95%的，按至少1:5天赔付，即超出一天，保修至少延长五天。

13、如维保期内产生内容变更情况（如设备在保修期内报废导致付款金额改变等），经双方协商，签订补充协议，剩余未执行保修时间按实际天数进行核减。

**四、拟定结算方式：**

先维保后付款，按半年为一期支付，每期维保结束后，供应商提供乙方提供当期发票、维护保养报告、各次维修报告等，采购人根据考核等级30天内支付当期全额款项。

**五、维保服务考核：**

供应商提供的服务不符合项目要求及维修保养考核表规定的，采购人有权以考核等级为标准（A≥95分，90分≤B<95分，85分≤C<90分，D<85分），以每期的维保费为基数，按比例支付维保费：A级不扣罚；B级扣罚当期1%服务费：C级扣罚当期3%服务费；D级扣罚当期5%服务费。连续两次考核为D级的，除扣罚服务费外，乙方应按连续考核第二次D级当期服务费金额的10%向甲方支付违约金，且甲方有权单方面终止本合同。