**中山市中医院塔式服务器采购项目需求**

**一、CPU要求：**

（一）Intel至强系列。

（二）CPU核心：八核以上。

（三）CPU线程数：[八线程](https://product.pconline.com.cn/so/s66092/%22%20%5Ct%20%22_blank)。

（四）内存：DDR4，≥32G。

（五）CPU主频：1.9GHz以上。

**二、硬盘要求：**

（一）具备不少于4个16TB机械硬盘。

（二）硬盘接口类型：SATA/SAS/SSD。

（三）最大硬盘容量：最大支持16块2.5英寸SAS硬盘或者SATA SSD或4块3.5英寸SATA硬盘。

（四）标准接口：前置：2个USB 3.0接口。
（五）后置：2个USB 3.0接口，1个标准VGA接口，2个RJ45网络接口，1个独立管理网口，1个串口。
（六）内置：至少2个USB 3.0接口。

（七）网卡：采用千兆双网卡。

**三、系统要求：**Windows Server 2019以上。