附件3：                 
采购清单
	序号
	品名
	参数要求
	参考
品牌
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	空气净化器
	1、适用面积：≥60平方米；
2、CADR颗粒物最高处理能力：≥550m³/h；
3、CCM颗粒物最高处理能力：≥18000mg；	
4、CADR甲醛最高处理能力：≥300m³/h；
5、CCM甲醛最高处理能力：≥1500mg；
6、病毒去除率H1N1：≥99.9%；
7、肺炎克雷伯氏菌去除率：≥99.9%；
8、白色葡萄球菌去除率：≥99.9%；
9、能效等级：1级；
	美的、格力、霍尼韦尔
	台
	60
	
	


注：1、供应商报价的品牌不限于上述要求、但规格参数要优于或同等、不能低于上述标准。
2、供货商报价同时需提供产品实物图片等详细资料，否则报价无效。
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